**Príloha č.3 : Vzor Návrhu na plnenie kritérií**

**CRT ELECTRONIC, s.r.o.**

**č. 1080,**

**029 57 Oravská Lesná - SK**

**IČO: 31 634 303**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

**Názov:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**Štatutár:**

**Tel:**

**Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:**

**Emailová adresa pre elektronickú aukciu:**

**Ponuka predkladaná na Časť 4: Automatická osadzovacia SMT linka (SMD)**

**1. Aukčné kritérium:**

**Celková cena v EUR bez DPH:**

**Cena bez DPH:...............................€**

**DPH ......%:....................................€**

**Cena s DPH: ..................................€**

**2. Neaukčné kritérium:**

**Kompletná spotreba stlačeného vzduchu linky max.380 l/min, resp. Nl/min**

**Navrhovaná hodnota kompletnej spotreby stlačeného vzduchu linky v l/min. respl. Nl/min:...............................................................................**

**3. Neaukčné kritérium:**

**Rýchlosť osadzovania linky ≥ 70 000 CPH (komponentov za hodinu) pri osadzovaní komponentov od veľkosti min. 01005 inch (0,4 x 0,2mm) do veľkosti ≥ 100 x 100mm**

**Navrhovaná hodnota rýchlosti osadzovania linky v CPH.................................................................**

**4. Neaukčné kritérium:**

**Elektrický automatický podávač materiálu z tácky (TRAY stanica) s kapacitou ≥ 20 rôznych typov komponentov, výška komponentov v tácke od 10mm do 30 mm**

**Navrhovaná hodnota kapacity elektrického automatického podávača z tácky v ks: .................................................................................**

**5. Neaukčné kritérium:**

**Počet pozícii pre 8mm zásobníky materiálu na linku min. 180, rozdelených na min. 90 pozícií na ľavej strane linky a min. 90 pozícií na pravej strane linky**

**Navrhovaná hodnota počtu pozícií pre 8 mm materiálu na linku v ks: ........................................................................................................**

**V....................................................., dňa.........................................**

**Podpis štatutára a pečiatka**